Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie izolacji wodochronnych pionowych i poziomych ścian zewnętrznych i płyty fundamentowej, przebudowie drenażu opaskowego wraz z odwodnieniem daszków nad wejściami do budynku, zszyciu dylatacji płyt fundamentowych zbrojeniem wklejanym oraz izolacji styku ścian z płytę fundamentową przy dylatacji budynku mieszkalnego czterokondygnacyjnego przy ul. Brzezińskiej nr 13-29 we Wrocławiu i obejmuje również:

1. **BRZEZIŃSKA 13-29**

* zapewnienie kontenerów magazynowych w celu przeniesienia zawartości komórek lokatorskich w piwnicy na czas prowadzenia robót.

**PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z :**

* PROJEKTEM WYKONAWCZYM „ Remont drenażu opaskowego, wykonanie izolacji przeciwwodnych fundamentów i ścian piwnic oraz remont ścian piwnic” opracowanym przez Biuro rzeczoznawstwa i Projektowania Budowlanego „CAD-PROJEKT”, Piotr Ławniczak w zakresie remontu izolacji wodochronnych pionowych i poziomych ścian zewnętrznych i płyty fundamentowej, przebudowy drenażu opaskowego wraz z odwodnieniem daszków nad wejściami do budynku, z następującymi zmianami: odstępuje się od wykonania iniekcji ścian,
* WERYFIKACJĄ I UZUPEŁNIENIEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO „ Remont drenażu opaskowego, wykonanie izolacji przeciwwodnych fundamentów i ścian piwnic oraz remont ścian piwnic” opracowanym przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „VegaCAD”, Maciej Yan Minch w zakresie remontu izolacji wodochronnych pionowych i poziomych ścian zewnętrznych i płyty fundamentowej, przebudowy drenażu opaskowego wraz z odwodnieniem daszków nad wejściami do budynku oraz zszycia dylatacji płyt fundamentowych zbrojeniem wklejanym , z następującymi zmianami: odstępuje się od wypełnienia (uszczelnienia i sklejenia) dylatacji płyt fundamentowych