Załącznik nr 2 do SIWZ

ZAKRES PRZEGLĄDU MIESIĘCZNEGO

STEROWANIE

* Kontrola działania zabezpieczeń nadprądowych.
* Kontrola obwodów bezpieczeństwa.
* Kontrola poprawności systemu sterowania i sygnalizacji w kabinie i na przystankach.
* Kontrola listy zapamiętanych w sterowniku usterek.
* Kontrola systemu awaryjnej komunikacji dwukierunkowej w kabinie.

ZESPÓŁ NAPĘDOWY / AGREGAT HYDRAULICZNY

* Kontrola szczęk hamulcowych – w razie konieczności regulacja hamulca.
* Kontrola pracy zespołu napędowego.
* Kontrola temperatury zespołu napędowego/ oleju w agregacie hydraulicznym.
* Kontrola poziomu oleju w agregacie hydraulicznym.
* Kontrola naciągu łańcucha zespołu napędowego.

KBINA I RAMKA KABINOWA / NAPĘD STOPNI I PALET.

* Kontrola kół kierunkowych na kabinie lub zawiesia lin.
* Kontrola stanu prowadników kabinowych, uzupełnienie środka smarującego prowadnice.
* Kontrola dokładności zatrzymania się kabiny na przystankach.
* Kontrola zadziałania kurtyny podczerwieni w drzwiach kabinowych.
* Kontrola działania drzwi kabinowych i fotokomórek.
* Kontrola i uzupełnienie oświetlenia w kabinie.
* Kontrola zamocowania prowadników drzwi kabinowych.
* Kontrola poprawności pracy drzwi kabinowych.
* Kontrola zadziałania systemu awaryjnych połączeń telefonicznych.
* Kontrola naciągu łańcucha palet/stopni.
* Kontrola rolek łańcucha głównego.

SZYB

* Kontrola drzwi przystankowych; działania łączników i rygli, regulacja, usunięcie usterek i smarowanie.
* Kontrola stanu mocowania instalacji elektrycznej w tym instalacji ochronnej.
* Kontrola oświetlenia – uzupełnienie braków.

PODSZYBIE

* Kontrola stanu mocowania zderzaków kabiny i przeciwwagi.
* Kontrola działania wyłącznika sterowania „STOP”
* Kontrola zadziałania łączników oświetlenia szybu.
* Oczyszczanie podszybia z zabrudzeń mogących wywołać pożar.