Załącznik nr 3 do SIWZ

ZAKRES PRZEGLĄDU ROCZNEGO

STEROWANIE

* Dokręcanie przewodów na listwach zaciskowych i zaciskach aparatów elektrycznych.
* Kontrola zadziałania wyłącznika głównego.
* Uzupełnienie zniszczonych oznaczeń na listwach zaciskowych aparatów elektrycznych oraz odkurzanie wnętrza szaf sterowniczych.
* Próba zadziałania ogranicznika prędkości.
* Próba zadziałania aparatów bezpieczeństwa.
* Sprawdzenie stanu naładowania akumulatorów oświetlenia awaryjnego.
* Test zadziałania oświetlenia awaryjnego w kabinie.

KABINA

* Sprawdzenie stanu konstrukcji nośnej oraz przeciwporażeniowej instalacji ochronnej.
* Oczyszczenie dachu kabiny.
* Kontrola zawieszenia lin nośnych i kół kierunkowych
* Sprawdzenie mocowania kabla zwisowego.
* Kontrola pracy drzwi kabinowych oraz test zadziałania kurtyny podczerwieni.
* Kontrola zadziałania systemu zabezpieczającego przed przygnieceniem osoby lub przedmiotu przez drzwi kabinowe (ochrona w sytuacji nie zadziałania kurtyny podczerwieni).

SZYB / ELEMENTY NAPĘDOWE I BIEŻNIE ŁAŃCUCHÓW

* Oczyszczenie konstrukcji dźwigu w szybie.
* Oczyszczenie mechanizmów drzwi przystankowych.
* Kontrola i regulacja ustawienia prowadnic oraz dokręcenie śrub.
* Kontrola ciągłości instalacji ochronnej.
* Kontrola stanu lin nośnych oraz linki ogranicznika prędkości.
* Kontrola i regulacja zamków drzwi przystankowych dostosowanie do wymogów norm PN.EN 81.1 i 81.2.
* Wyrównanie i znormalizowanie szczelin pomiędzy skrzydłami drzwi przystankowych.
* Oczyszczenie i regulacja bieżni łańcuchów stopni/palet.
* Oczyszczenie i regulacja napędu poręczy.
* Oczyszczenie i regulacja wlotów poręczy.
* Kontrola zadziałania łączników bezpieczeństwa.

PODSZYBIE

* Oczyszczenie podszybia.
* Kontrola zadziałania aparatów bezpieczeństwa w podszybiu.
* Kontrola stanu obcążki ogranicznika prędkości.

CZYNNOŚCI DOZOROWE

* Przygotowanie dźwigów do badania przez UDT.
* Udział w badaniach urządzeń przez Inspektora UDT.
* Kontrola zadziałania łączników oświetlenia szybu.
* Wykonanie pomiarów parametrów instalacji elektrycznej.