Zestawienie elementów dokumentacji powykonawczej oświetlenia ulicznego.

1. Strona tytułowa
2. Spis treści
3. Oświadczenie Kierownika Budowy/Robót, uprawnienia, izba
4. Charakterystyka obiektu – tabelaryczne zestawienie wszystkich zabudowanych materiałów (oprawy muszą mieć wypisane model, typ, moc, nr optyki oraz wszystkie niezbędne informacje które pozwolą wyminić oprawę w przypadku jej uszkodzenia; słupy muszą mieć podane dokłady typ model i wykoś wraz wysięgnikami i fundamentem)
5. Sprawozdanie techniczne – słowny opis zrealizowanych prac
6. Wykaz zmian podpisany przez projektanta
7. Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami i podpisem projektanta przy zmianie
8. Projekt Powykonawczy czyli dokumentacja Wykonawcza wyedytowana z wprowadzonymi wszystkimi zmianami.
9. Szkice geodezyjne z adnotacją wykonano zgodnie z projektem Lub z podczytanym PW
10. Pomiary zagęszczenia z mapkami miejsc pomiaru
11. Mapa powykonawcza z oświadczeniem geodety
12. Protokoły pomiarowe (Rezystancja izolacji, rezystancja uziemienia, rezystancja przewodów między oprawami a tabliczką bezpiecznikową, Impedancja pętli zwarcia wykonawca wykonuje najpóźniej tydzień po podaniu napięcia, pomiar natężenia i równomierności oświetlenia)
13. Certyfikaty i deklaracje zabudowanych urządzeń z adnotacją wbudowano na budowie.
14. Gwarancje z listą dostawców z danymi kontaktowymi
15. Dokumentacja w wersji elektronicznej
16. Kody QR – wraz z numeracją słupów na których są zainstalowane oprawy posiadające kody QR
17. Tabela EXEL z danymi do programu inwentaryzacyjnego, po którą należy się zgłosić do działu oświetlenia – przesłana drogą elektroniczną.
18. Naliczenie opłat z tytułu umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogowym na rzecz właściciela sieci w standardzie Tauron